**При эксплуатации печей следует соблюдать правила пожарной безопасности:**

* **перед началом отопительного сезона проверьте и отремонтируйте печь: кладку и ремонт должны выполнять только специалисты;**
* **не реже 1 раза в три месяца очищайте дымоходы от сажи;**
* **выполните противопожарную разделку (отступку) дымохода отопительной печи от горючих конструкций согласно установленным нормам;**
* **побелите все элементы печи, чтобы на белом фоне легче было заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма;**
* **на полу перед топкой прибейте металлический настил размером не менее 50x70 см, так называемый предтопочный лист;**
* **топить печь следует не более 2-3 раз в сутки, продолжительность каждой топки не должна превышать 1,5 часа;**
* **не перекаливайте печь, не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;**
* **не оставляйте без присмотра топящуюся печь;**
* **не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность нахождения детей одних  у  топящейся печи;**
* **предметы домашнего обихода и мебель разместите на расстоянии не ближе 1 м от топящейся печи;**
* **не складируйте дрова вплотную к печи;**
* **не сушите белье близко к топящейся печи;**
* **золу и шлак, выгребаемые из топок, пролейте водой и удалите в специально отведенное для них безопасное место - не ближе 10 м от строений.**

**УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА**

**НАПОМИНАЕТ**

**О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!**



**С наступлением осенне-зимнего периода увеличивается количество пожаров, причиной которых является эксплуатация неисправных отопительных печей и бытовых электронагревательных приборов.**

**ПОМНИТЕ!**

**Пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к соблюдению правил пожарной безопасности**.

**При эксплуатации бытовых электроприборов запрещается:**

* **оставлять включенные электроприборы без присмотра;**
* **эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;**
* **устанавливать электронагревательные приборы вблизи мебели, штор, отопительных батарей;**
* **пользоваться неисправными розетками, вилками, выключателями;**
* **перегружать электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов;**
* **вынимать вилку из розетки, потянув её за шнур (он может оборваться, оголив провода, находящиеся под напряжением);**
* **ремонтировать вилки электроприборов с помощью изоляционной ленты - необходимо менять их сразу, если они вышли из строя.**



**При загорании электроприбора**

**Необходимо:**

* **обесточить прибор, выдернуть вилку из розетки;**
* **накрыть прибор плотной тканью или одеялом;**
* **если пожар усилился, закрыть окна и двери, покинуть помещение;**
* **сообщить в пожарную охрану.**

[](http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109KrcovSCzOyy8uyczTKyrVL8ivykgsykusTNQtzkzPS8zJrEosKc6sTESWQdKlm5qTml1SlF9aXJKYl1-Wn62XUZKbw8BgaGpkbmlsbGZkwiBxUWGfxieD24mnzxhumP_hIgDczzFl)

**ПОМНИТЕ!**

**ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ПОЖАРА**

**ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ**

**ПО ТЕЛЕФОНУ «01» ПО СОТОВОЙ СВЯЗИ «101» ИЛИ «112»!**